                                                                                   Утверждаю:
Технический директор

___________________

«____»_____________

А К Т

                    На динамическую балансировку вентилятора​​​______

                    установленного в цехе №____________​​​___________

          вент №__​​​___   частота вращения __​​​________об/мин
                    мощность_________кВт

Вибрация при балансировке измерялась приборами:

Анализатор балансировочный прибор AU 014 Версия 2.09

Пределы измерения виброскорости                  0,01…100мм/с

Пределы измерения частоты колебаний:           0,4…10000Гц

Балансировка выполнялась по методике используемой лабораторией вибродиагностики  Октябрьского филиала УГНТУ.

В результате балансировки установлены грузы массой: ______________________________________________________________

Величины вибрации  мм/с

	Направление замера


	Размах колебаний 2А

	
	До балансировки
	После балансировки

	
	            ПП
	           ЗП
	            ПП
	           ЗП

	  X (горизонталь)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Y (вертикаль)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          Z  (осевая)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Вентилятор после балансировки имеет вибрацию, не       превышающую допустимую норму.

Инженер по вентиляции(диагност)  _______________________________

 Уровни допустимых значений вибраций принимаются в соответствии с ГОСТ ИСО 10816-1-97, ГОСТ ИСО 2054-97.

